VTC_REG_PID_SET_CH1=\
<pid_settings type="probehead">
   <standard_pid proportional="1.538" integral="63.585" differential="10.597" />
   <temperature selftune="298.959" min="248.959" max="348.959" />
   <vta type="4" sensor="1" connected_sensors="1" />
   <gasflow selftune="535.000" min="481.500" max="588.500" />
   <bcu_chiller type="1" selftune="1" min="0" max="1000" />
   <pics checksum="" name="CP2.1 TCI 600S3 H&amp;F/C/N-D-05 Z XT" />
   <checksum value="BCA481DA" />
</pid_settings>
